附件：

2020年工业行业淘汰落后产能完成情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 县区 | 企业名称  | 落后生产线（设备）型号及数量 | 验收情况 |
| 1 | 有色金属 | 荥阳 | 荥阳辉煌实业有限公司 | 32罐煅烧炉1台 | 企业涉法涉诉，设备封存，并承诺不再恢复生产。验收合格　 |
| 2 | 有色金属 | 荥阳 | 河南省荥阳市北邙福利石墨厂 | 12罐煅烧炉1台 | 设备已拆除验收合格　 |
| 3 | 有色金属 | 上街 | 郑州长城铝业炭素股份有限公司 | 年产4.8万吨预焙碳阳极生坯 生产线一条。28罐顺排煅烧炉1台、2000立升混捏锅4台。 | 涉及国有资产，待总部批复后方可全部拆除。目前已拆除主要设备动力和控制部分，不具备重新启动再生产条件。验收合格 |
| 4 | 有色金属 | 登封 | 登封市铝庄碳素厂 | 24罐煅烧炉1座，18室循环式焙烧炉2座，成型机1台 | 设备已拆除验收合格 |
| 5 | 有色金属 | 登封 | 登封市曲河丰铝碳素有限公司 | 16罐煅烧炉1座，18室循环式焙烧炉1座，成型机1台 | 设备已拆除验收合格 |
| 6 | 有色金属 | 登封 | 登封市嵩颍碳素有限公司 | 12罐煅烧炉2座，18室循环式焙烧炉2座，成型机1台 | 设备已拆除验收合格 |
| 7 | 有色金属 | 巩义 | 巩义市丰鑫碳素有限公司 | 煅烧炉两座（48罐+24罐202（1.68x0.55）、双碱脱硫除尘设备1套。 | 设备已拆除验收合格 |
| 8 | 有色金属 | 巩义 | 巩义市鑫达碳素有限公司 | 煅烧炉两座（24罐+6罐202x0.48））。双碱脱硫除尘设备1套。 | 设备已拆除验收合格 |
| 9 | 有色金属 | 巩义 | 河南利达碳素制品有限公司 | 煅烧炉24罐2座（1.92x0.36），共计48罐、双碱脱硫除尘设备一套 | 设备已拆除验收合格 |
| 10 | 有色金属 | 巩义 | 河南慕睿实业有限公司 | 煅烧炉24罐1座（1.92x0.36）、风冷+双碱脱硫除尘设备1套。 | 设备已拆除验收合格 |
| 11 | 有色金属 | 巩义 | 巩义市鑫磊炭素厂 | 煅烧炉12罐1座（1.92X0.36）、污染防治设施，双碱脱硫设备2套，袋式除尘器1套。 | 设备已拆除验收合格 |
| 12 | 有色金属 | 巩义 | 河南天羽博丰科技有限公司 | 煅烧炉24罐1座（1.65x0.36）。污染防治设施，双碱脱硫设备2套，袋式除尘器1套。 | 设备已拆除验收合格 |
| 13 | 有色金属 | 巩义 | 巩义市长虹炭素厂 | 焙烧炉2座，共计32个焙烧室，双碱脱硫设备1套，降温除尘喷淋塔2座，电捕焦油器1套 | 设备已拆除验收合格 |
| 14 | 有色金属 | 巩义 | 河南易旺总公司 | 焙烧炉2座，共计32个焙烧室，双碱脱硫设备1套，降温除尘喷淋塔2座，电捕焦油器1套 | 设备已拆除验收合格 |
| 15 | 有色金属 | 巩义 | 河南天利新材料有限公司 | 颚式破碎机1台，导热油加热混捏锅4台，模压机4台扎片机2台，筛分机1台，晾晒机1台，沥青熔化生产线2条 | 设备已拆除验收合格 |
| 16 | 有色金属 | 巩义 | 巩义市荣鑫机械有限公司 | 煅烧炉48罐1座，72罐煅烧炉1座，尺寸（1.92X0.36）。污染防治设施，双碱脱硫设备2套，袋式除尘器2套。 | 设备已拆除验收合格 |
| 17 | 有色金属 | 巩义 | 巩义市开元导电材料厂 | 煅烧炉44罐1座 | 设备已拆除验收合格 |
| 18 | 有色金属 | 巩义 | 巩义市万佳碳素有限公司 | 煅烧炉24罐1座 | 设备已拆除验收合格 |
| 19 | 水泥 | 上街 | 中国长城铝业有限公司水泥厂 | 2000吨/日水泥熟料生产线1条 | 改建为铝酸钙粉生产线，系统已不具备生产水泥熟料条件,原有许可已申请变更。验收合格 |